|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 项目 | 频次 | 项目 |
| 寺前河入湖口 | 汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物， | 每季度一次，共四次 | 较好湖泊及省控断面监测项目 |
| 猫石河入湖口 | 汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物， | 每季度一次，共四次 |
| 树堰河入湖口 | 汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物， | 每季度一次，共四次 |
| 寺前河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数 | 每月一次，除去季度性监测，共8次 |
| 猫石河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数 | 每月一次，除去季度性监测，共8次 |
| 树堰河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数 | 每月一次，除去季度性监测，共8次 |
| 泊湖 | 汞,石油类,氟化物,氰化物,镉,铅,高锰酸盐指数,挥发酚，叶绿素a, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率，流量、硝酸盐氮 | 每季度一次，共四次 |
| 天龙路桥断面 | 汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物， | 每月一次，共12次 |
| 南阳大桥断面 | 汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率，浊度 | 每月一次，共12次 |
| 20个入河排污口 | pH值,化学需氧量,氨氮,总磷,总氮,挥发酚,水温，流量 | 每年一次，共一次 | 入河排污口监测项目 |