|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 项目 | 频次 | 项目 |
| 19个万人千吨饮用水源（晋熙镇天台河戴家段、皖河(长河)新仓镇黄岭村水库型水源地、新仓镇富山村水库型水源地、寺前镇易安村水库型水源地、天华平岭村水库型水源地、天华镇辛冲村水库型水源地、天华镇李杜村水库型水源地、天华镇横路村湖泊型水源地、天华镇马庙村河流型水源地、牛镇镇严姜村湖泊型水源地、牛镇镇南阳村徐家河、牛镇镇天桥村河流型水源地、弥陀镇河口村河流型水源地、弥陀镇田家村河流、北中镇沙河村地下水型水源地、江塘乡五星村五星水库、皖河(长河)汤泉乡赵河村水库型水源地、刘畈乡九田村水库型水源地、皖河(长河)刘畈乡刘畈村河流型水源地） | 汞,石油类,氟化物,氰化物,镉,铅,高锰酸盐指数,挥发酚，叶绿素a, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量,硫酸盐,硝酸盐（以N计）,氯化物，铁，锰，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率 | 每季度一次，共四次 | 万人千吨饮用水源监测 |
| 两个村镇土壤监测（汤泉乡、汤泉乡赵河村） | pH，阳离子交换量，镉汞砷铅铬铜镍锌等元素全量 | 两个村庄，每个村庄3点位（基本农田、果园、饮用水源地），一年一次 | 乡村生态振兴试点镇村环境质量监测 |
| 两个镇村空气质量监测（汤泉乡、汤泉乡赵河村） | PM10,SO2,NO2，PM2.5,CO,O3 | 两个村庄，每季度一次，每次连续五天，每天一次 |
| 新增农村污水处理设施至38个（刘羊行政村石河村污水处理站、徐桥镇污水处理厂、桥东行政村上门村污水处理站、新仓镇南污水处理厂、新仓镇北污水处理厂、龙林行政村舒家大屋村污水处理站、牌楼行政村桥西村污水处理站、同兴行政村杨桥村污水处理站、小池镇污水处理厂、小池行政村联中村污水处理站、银山行政村海中村污水处理站、白沙行政村东头村污水处理站、石霞行政村叶户村污水处理站、寺前镇污水处理厂、中河行政村河冲村污水处理站、天华镇污水处理厂、辛冲行政村杨岭村污水处理站、合铺行政村大屋村污水处理站、李杜行政村红旗村污水处理站、禅源行政村大明村污水处理站、羊河行政村羊河村污水处理站、南阳行政村青龙村污水处理站、弥陀镇污水处理厂、河口行政村河口村污水处理站、长林行政村上河村污水处理站、安乐行政村河榜村污水处理站、田家行政村田家村污水处理站、北中镇污水处理厂、马嘶行政村凤山村污水处理站、百里镇污水处理厂、大石乡污水处理厂、江塘乡污水处理厂、大塘行政村南塘村污水处理设施、刘畈乡污水处理厂、九田行政村九田村污水处理站、汤泉乡污水处理厂、士畈行政村凉亭村污水处理站（黄下）、苗石行政村上河村污水处理站（黄岗） | 水温，pH值，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮 | 上下半年各一次，抽测20%，共8个点位 | 农村污水处理设施出水水质监测 |