太湖县2024年污染源监测项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 点位 | 项目 | 频次 | 自行监测委托机构 |
| 安徽集友新材料股份有限公司 | 有组织废气排放口1 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物 | 1次/年 | 安庆禾美环保技术有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口3 | 挥发性有机物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口4 | 挥发性有机物 | 1次/年 |
| 废水排放口1个 | pH值、总氮、总磷、悬浮物 | 1次/年 |
| 无组织厂界点位4个 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 安徽省兴棠新型建材有限责任公司 | 有组织废气排放口1 | 颗粒物 | 1次/年 | 安徽国环检测技术有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物 | 1次/年 |
| 无组织厂界点位4个 | 二氧化硫、氟化物、颗粒物 | 1次/年 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/年 |
| 安徽万佳现代农业（集团）有限公司 | 有组织废气排放口1个 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 1次/年 | 安徽国环检测技术有限公司 |
| 废水排放口1个 | pH值、 BOD5、动植物油、悬浮物 | 1次/年 |
| 厂界无组织废气点位4个 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 |
| 安庆富盈金属制品有限公司 | 有组织废气排放口1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及化合物 | 1次/年 | 安徽国创检测技术有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 硫酸雾 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口3 | 铬酸雾 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口4 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及化合物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口5 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及化合物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口6 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口7 | 氰化氢 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口8 | 硫酸雾 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口9 | 氰化氢 | 1次/年 |
| 废水排放口1 | 总铬、总镍 | 1次/年 |
| 废水排放口2 | 总锌、总氮、总磷、氟化物、pH值、总铜、总氰化物、石油类、悬浮物 | 1次/年 |
| 无组织厂界点位1个 | 氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾、铬酸雾、非甲烷总烃、氰化氢、颗粒物 | 1次/年 |
| 安庆市茗山新型建材有限公司 | 有组织废气排放口1个 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氟化物、颗粒物 | 1次/年 | 安徽锦森环境科学有限公司 |
| 无组织厂界点位4个 | 二氧化硫、氟化物、颗粒物 | 1次/年 |
| 太湖嘉源纺织工业有限公司 | 有组织废气排放口1 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 | 安徽锦森环境科学有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口3 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口3 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 |
| 废水排放口 | pH值、苯胺类、硫化物、BOD5、色度、二氧化氯、悬浮物、总磷、总氮 | 1次/年 |
| 雨水排放口 | 悬浮物 | 1次/年 |
| 无组织厂界点位4个 | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 有组织废气排放口1 | 甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物 | 1次/年 | 安徽国创检测技术有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物 | 1次/年 |
| 有组织废气排放口3 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 1次/年 |
| 废水排放口1个 | pH值、BOD5、悬浮物 | 1次/年 |
| 无组织排放点位4个 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 1次/年 |
| 太湖县光华铝业有限公司 | 有组织废气排放口1个 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物、氯化氢、氟化物、二噁英、砷及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 1次/年 | 安徽国创检测技术有限公司 |
| 无组织排放点位1个 | 锡及其化合物、铅及其化合物、氯化氢、氟化物、颗粒物、砷及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 1次/年 |
| 太湖县环境卫生管理所 | 废水排放口1个 | pH值、悬浮物、BOD5、总铬、总磷、总氮、总镉、总汞、总砷、悬浮物、色度、粪大肠菌群、总铅 | 1次/年 | 芜湖国泰数字检测认证研究院有限公司 |
| 雨水排放口1个 | 悬浮物 | 1次/年 |
| 无组织排放点位4个 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 1次/年 |
| 土壤点位7个 | pH值、总铜、总砷、总汞、总镉、总镍、总铅、二噁英、六价铬 | 1次/年 |
| 太湖县嘉鹰特种纸有限公司 | 有组织废气排放口1 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、汞及其化合物 | 1次/年 | 安徽锦森环境科学有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物 | 1次/年 |
| 废水排放口1个 | pH值、总磷、总氮、悬浮物、色度、BOD5 、流量 | 1次/年 |
| 无组织排放点位1个 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 1次/年 |
| 太湖县立刚新型建材有限公司 | 有组织废气排放口1 | 颗粒物 | 1次/年 | 安徽国环检测技术有限公司 |
| 有组织废气排放口2 | 二氧化硫、氮氧化物、氟化物、颗粒物 | 1次/年 |
| 无组织排放点位4个 | 二氧化硫、氟化物、颗粒物 | 1次/年 |
| 中核太湖环保科技有限公司（太湖县污水处理厂） | 废水排放口1个 | pH值、总磷、总氮、BOD5、色度、总铅、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总砷、总铬、总汞、烷基汞、总镉、粪大肠菌群 | 1次/年 | 安徽瑞和检测技术有限公司 |
| 无组织排放点位1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 |
| 无组织排放点位2 | 甲烷 | 1次/年 |
| 城东污水处理厂 | 废水排放口1个 | pH值、总磷、总氮、BOD5、色度、总铅、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、总砷、总铬、总汞、烷基汞、总镉、粪大肠菌群 | 1次/年 | 无 |
| 无组织排放点位1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 |
| 无组织排放点位2 | 甲烷 | 1次/年 |
| 徐桥镇工业集聚区污水处理厂入河排污口 | 废水排放口1个 | pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1次/年 | 无 |
| 乡镇驻地（徐桥镇）生活污水处理设施改造提升项目入排污口 | 1次/年 |
| 太湖县乡镇驻地（大石）生活污水处理设施改造提升项目入河排污口 | 1次/年 |
| 太湖县寺前镇政府驻地生活污水处理设施改造提升工程入河排污口 | 1次/年 |